 广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 全自动血液分析仪 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **数量** | | 2 | **单位** | | **套** |  | |  | | |
| **一、设备功能要求、配置、售后服务要求** | | | | | | | | | | | | | |
| **主要功能要求等相关内容：**   1、可检测血常规和网织红细胞 2、检测速度达至少100样品/小时 3、可开盖/闭盖进样，可自动进样和手动进样 4、可与LIS连接，达成双向检测 5、具备散点图输出功能  6、试剂中标 7、可自动进行重测 8、采用磁力传输运送标本 | | | | | | | | | | | | | |
| **配置清单：**  1、血液分析仪主机 1套      含： 工作站计算机、显示器   工作站计算机推车   工作站计算机推车附件包   主机附件包          原装立式试剂柜  2、 激光打印机 1台  3、 电力稳定器 1台 | | | | | | | | | | | | | |
| **售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）**   终身免费维修保养（含配件更换），免费提供使用全程其他耗材，每年至少对仪器进行一次校准，装机完成后要求提供培训至熟练使用。 | | | | | | | | | | | | | |
| **二、耗材需求** | | | | | | | | | | | | | |
| **检查项目需求** | | **耗材功能需求** | | **耗材名称** | | | **是否单独收费** | | **最小计量单位** | **单价最高限价（元）** | | **年度估计用量** | **年预算（元）** |
| **血常规检查** | | **血常规检查** | | **血细胞分析用稀释液** | | | **否** | | **箱** | **474** | | **460** | **218040** |
| **血常规检查** | | **血常规检查** | | **血细胞分析用溶血剂** | | | **否** | | **箱** | **8749** | | **25** | **218725** |
| **血常规检查** | | **血常规检查** | | **血细胞分析用染色剂** | | | **否** | | **箱** | **3600** | | **20** | **72000** |
| **血常规检查** | | **血常规检查** | | **白细胞五分类试剂包** | | | **否** | | **箱** | **4250.12** | | **33** | **140253.96** |
| **血常规检查** | | **网织红检查** | | **血细胞分析用染色剂** | | | **否** | | **箱** | **3375.54** | | **30** | **101266.2** |
| **血常规检查** | | **网织红检查** | | **血细胞分析用稀释液** | | | **否** | | **箱** | **1150** | | **40** | **46000** |
| **三、交货时间** | | | | | | | | | | | | | |
| **合同签订后  1 个月内** | | | | | | | | | | | | | |